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1.Түсініктеме

Жұмыстық оқу бағдарлама Қазақстан Республикасындағы орта кәсіби білімнің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес  1201000-«Автомобилъ көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және оны пайдалану»  мамандығына жасалынған.
Осы жұмыстық оқу  бағдарламасы  «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»  пәнінен білімнің дайындық деңгейі  мен мазмұнына қойылатын талаптады жүзеге асырады.
Жалпы көлемі - 36 сағ.
 Оның ішінде:
- теориялық сабақтар - 36 сағ;
- лабораториялық жаттығу сабақтары - жоқ;
- курстық жобалау - жоқ.
«Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары» пәні негізіне автомобильдерге диагностика жасау кезінде қолданылатын технологиялық құрал-жабдықтарды,  берілістер мен  қозғалтқыштарды  басқару және жүріс бөлігі процесіне қатысатын электронды құрылғыларды,  сонымен қатар автомобильдердің  қосымша электр жабдықтарын оқытады.  
Жұмыстық оқу бағдарламасы «Автокөлік кұрылысы», «Автокөліктің электржабдықтары», «Автокөлік жөндеу» пәндері бойынша білім алушылардың білімдеріне, іскерліктері мен дағдыларына негізделеді.












2. Оқу жоспары
	
№
	

Бөлімдер мен тақырыптардың атауы
	Количество часов

	
	
	Сағат саны
	Оқу түрі

	
	
	
	ТС
	ПС

	
		1
	2
	3
	4

	1
	Кіріспе
	
	2
	

	2
	Диагностикалау құралдары мен технологияларының даму тарихы
	
	2
	

	1 бөлім Қозғалтқышты басқарудың электронды жүйесінің жалпы сипаттамасы. Жүйенің сезгіштері
	44
	38
	6

	3
	Жүйенің жалпы сипаттамасы. Электронды басқару блогы (ЭББ)
	
	2
	

	4
	ЭББ-ның функциялары мен жады
	
	2
	

	5
	ЭББ-ны диагностикалау
	
	
	2

	6
	Қозғалтқышты басқару жүйесінің  сезгіштерінің сипаттамасы
	
	2
	

	7
	Иінді біліктің бұрыштық қалпының сезгіші (ИББҚС)
	
	2
	

	8
	Таратқыш  біліктің қалпының сезгіші (ТБҚС)
	
	2
	

	9
	Кедергішті жабқышты қалпының сезгіші (КЖҚС)
	
	2
	

	10
	Оттегінің еркін беріліс сезгіші (ОЕБС)
	
	2
	

	11
	Салқындату жүйесінің температура сегіші (СЖТС)
	
	2
	

	12
	Ауаны жалпы шығындау сезгіші (АЖШС)
	
	2
	

	13
	Детонация  сезгіші (ДС)
	
	2
	

	14
	Атқарушы  құралдар
	
	2
	

	15
	Электрлі отын сорғы
	
	2
	

	16
	Электромагнитті бүріккіштер
	
	2
	

	17
	Тұтандыру катушкасы
	
	2
	

	18
	Бос жүрісті реттегіш
	
	2
	

	19
	Отын беру жүйесі. Шығару тракті
	
	2
	

	20
	Тұтандыру мен отын беру жүйелерін диагностикалау
	
	
	2

	21
	Салқындату жүйесінің желдеткіші
	
	2
	

	22
	Климат-орнату
	
	2
	

	23
	Сезгіштердің интерфейсі
	
	2
	

	24
	Қозғалтқышты басқару жүйесінің  жұмысы
	
	
	2

	
	Барлығы: 
	48
	42
	6







3. Пәннің жұмыстық оқу бағдарламасының мазмұны
Кіріспе. 
Пән және оның мазмұны. Диагностикалау құралдары мен технологияларының даму тарихы. Ғылымның жаңа электронды құралдарды қолдану арқылы диагностиканы дамытудағы рөлі.
1 бөлім. Қозғалтқышты басқарудың электронды жүйесінің жалпы сипаттамасы. Жүйенің сезгіштері. 
1.1 тақырып. Жүйенің жалпы сипаттамасы. Электронды басқару блогы (ЭББ).
Кіру перифериясы (ЭББ). Шығару перифериясы (ЭББ). Компоненттердің функционалды байланыстары. 
1.2 тақырып. ЭББ-ның функциялары. ЭББ-ның жады.
Тұтандыру мен шашыратқыш бойынша ЭББ-ның функцияларының бірігуі. ЭББ-ны диагностикалау.
1.3 тақырып. Қозғалтқышты басқару жүйесінің сезгіштерінің сипаттамасы.
Қозғалтқышты басқару сезгіштерінің қызметі. Сезгіштердің ЭББ арқылы функционалды байланысы. Сезгіштердің юайланыстарының өзіндік диагностикалауы.
1.4 тақырып. Иінді біліктің бұрыштық қалпының сезгіші  (ИББҚС). 
Таратқыш біліктің қалпының сезгіші (ТБҚС). Сезгіштер арасындағы байланыс. Сезгіштердің өзіндік диагностикалануы. Сезгіштердің функционалды қызметі. Сезгіштердің жұмысын бақылау жүйесі.
1.5 тақырып. Кедергішті-жапқышты қалпының сезгіші (ДЗҚС). 
Отегінің еркін берілісі. Картерді желдету жүйесі. Бензиннің буын утилизация жүйесі.
2 бөлім. Қозғалтқышты басқару жүйесінің жұмысы. 
2.1 тақырып. Басқару жүйесінің жұмыс істеу принципі. 
Жүйенің атқаратын құралдары мен сезгіштерінің арасындағы байланыс. Басқару жүйесінің электрлі нобайы. 
2.2 тақырып. Отын беру жүйесі. Шығару тракті.
Отын берудің ауаны жалпы шығындауға тәуелділігі. Тұтандыру және тұтандыру моментінің қозғалтқыш детонациясымен байланысы. Кіргізу трактінің жабдықтары. Валиометр. Тұтандыру мен отын беру жүйелерін диагностикалау.
2.3 тақырып. Картерді желдету жүйесі. Салқындату жүйесінің желдеткіші. 
Климат орнату. Жүйенің сезгіштері. Сезгіштердің интерфейсі.
№1 Зертханалық-тәжірибелік сабақ.
Қозғалтқышты басқару жүйесінің жұмысы.
3 бөлім. Диагностика. 
3.1 тақырып.  Диагностикалау кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Диагностикалық тізбек.
Диагностика жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздігі шараларын сақтау. Диагностикалық тізбекті бақылау.
3.2 тақырып. Диагностикалық лампаның жұмысы. Қателерді тіркеу.
Диагностикалық шамның индикациясы. Қателердің кодтарын анықтау. Қозғалтқышты басқару сезгіштерінің ақаулары мен қателер кодтарының кестесі. 
3.3 тақырып. Кодтарды көрсету режимі.
Ақау кодтарын тазарту. ЭББ-ын өзіндік үйрену.
3.4 тақырып. Диагностиканы жіберу нобайы. Диагносткалық сипаттамасы.
Диагностиканың борттық жүйесін жұмыс қабілеттілігін тексеру. Ақау кодын тексеру. Ақау картасы.
3.5 тақырып. Капот астындағы тетіктер мен эдементтердің орналасуы.
Басқару блогының электронды қосылыстарының нобайы. Жүйенің элементтерінің қосылыс түйіндерінің блк нобайы. Атқарушы элнменттері мен сезгіштерінің орналасуы.
3.6 тақырып. Электронды басқару блогы ажыратқышының цоколін тексеру.
Алдын ала тексеру. ЭББ ажыратқышының жалпы түрі. Түйіспелердің сипаттамасы. Қозғалтқышты іске қосудан бұрын алдын ала тексеру. Сирек кездесетін ақаулар. Жүйенің элементтері мен түйіндерінің жұмыс қабілеттілігін тексеру.
3.7 тақырып. Диагностикалық тізбекті тексеру.
Диагностикалық ақпарат. Қозғалтқыш цилиндрлерінің бірдей жұмыс атқаруын тексеру. Отын беру жүйесінің ақауларын тексеру.
3.8 тақырып. Диагностикалық карталар. 
ДСТ - 2 (10) құралына тест картасы. Өлшеу нәтижелері. Суық айналдыру. Ыстық айналдыру. Оператордың іс-әрекеті.
3.9 тақырып. Басқару жүйесінің типті ақаулары. 
Электронды жүйенің жұмыс қабілеттілігін тексерудің диагностикалық нобайы. Параметрлердің үлгілік мәні.
3.10 тақырып. Пайдаланушының жабдықтары мен құралдары.
Сандық мультиметр. Отын беру жүйесін бақылауға арналған жиынтық. Бүріккіштерді жуып бақылауға арналған стенд. Жарық индикаторы.  Жоғары кернеулі таратқыш. Диагностикалық тестер. Жүйе элементтерін ауыстыруға арналған қосымша бөлшектер.
№2 Зертханалық-тәжірибелік сабақ.
Диагностика
4 бөлім. Басқару блогы.
4.1 тақырып. Электронды басқару блогы. МИКАС басқару блогы.
Блоктың микрожүйелік блогы. Электронды басқару блогының функциялары. Электронды басқару блогының жады. 
4.2 тақырып. Отын беру жүйесі. Сезгіштер.
ИББҚС мен ТБҚС-нің жұмыс істеу принципі. Тісті дискінің қалыпты орналасу деңгкйіне байланысты таратқыш біліктің бұрыштық белгісі. Жүйенің электрлік тізбегі. 
4.3 тақырып. Тұтандыру жүйесі. Жоғарғы кернеулі катушкалар.
Екі ұшқынды тұтандыру орамы. Реттегіштің озу бұрышының детонацияға байланысты нобайы. Бүріккіштер мен тұтандыру орамының қалыпты жұмысы. 
4.4 тақырып. Басқару жүйесінің сезгіштері. Атқаратын құрылғылар.
Енгізу тактісі. Ауа фильтрі. Кедергішті потрубок. Қосымша ауаны реттегіш. Салқындату жүйесінің желдеткіші.  Климат орнатушы. 
№3 Зертханалық-тәжірибелік сабақ.
Басқару блогы.
5 бөлім. ДСТ-2М тестері.
5.1 тақырып. ДСТ-2М тестері мен МИКАС-2М картриджінің өзара әрекеті.
 Картриджді қолдану. Картридждің сипаттамасы. Тестердің пернетақтасының негізгі функциялары. Диагностика атқарушыға қойылатын талаптар.
5.2 тақырып. Жүйе режимінің жұмысын таңдау.
Параметрлері. Атқару механизмдерін бақылау. Қосымша сынақтар.
5.3 тақырып. Қателер. Параметрлер. Мәліметтерді жинау. 
Бақылау. Ақау кодтарының кестесі. Жұмыс тәртібі. Тестерде қабылданған параметрлерді көріп шығу. Топтарды көріп шығу. Түзетулер. Режимнің көп қолданылатын пернелері. 
5.4 тақырып. Қосымша сынау.
 Дербес электронды есептеу машинасымен ақпарат алмасу. Түзету. Жұмыстың соңы. Режимнің мәзірлік картасы. Мәлімет жинау. Қосымша сынақтардың жұмыс режимі. Көрінетін ауысулар. Тестерді зерттегенде техника қауіпсізідігі шараларын сақтау.
№4 Зертханалық-тәжірибелік сабақ. 
Диагностикалық тестер.












4. Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау
	Пән бойынша бақылау аралық аттестация: бақылау жұмыс, тестілеу, сынақ, емтихан өткізуді қарастырады.
Осы жұмыстық оқу бағдарламасын жүзеге асыруда қарастырылған:
1- бақылау жұмысы
1- емтихан.  
Білім ұйымдары жұмыстық оқу бағдарламасында құзіретті бағытталған тәжірибелік жұмыстар мен тесттік түрде тапсырмалар құрастыруы қажет. Кәсіби біліктіліктің деңгейіне сәйкес тест тапсырмаларының күрделілігі негізгі үш деңгейде (ең төмен, орта және күрделі) болуы керек.
Тестте келесі  бөлімдер бойынша сұрақтар қамтылуы қажет:
	1 бөлім Қозғалтқышты басқарудың электронды жүйесінің жалпы сипаттамасы. Жүйенің сезгіштері
	20%

	2 бөлім. Қозғалтқышты басқару жүйесінің жұмысы. 
	20%

	3 бөлім Диагностика
	20%

	4 бөлім Басқару блогы
	15%

	5 бөлім ДST-2M  тестері
	15%
















	                  [image: ]
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№ ______1______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________
Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока           Диагностикалық тізбек
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде автокөліктерді диагностикалау құралдары                       мен технологиялары туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқущылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Студенттердің білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Диагностикалық тізбек

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.


Тақырып № 1. Диагностикалық тізбек.
	Диагностикалық тізбекті тексеру қозғалтқышты басқару жүйесіндегі ақауларды анықтаудың  алғашқы шарттары болып табылады. Диагностикалау диагностикалық тізбектен басталуы  керек, себебі басқа логикалық әрекеттерге  бағыттайды.  Карталарды дұрыс түсіну мен қолдану диагностика уақытын қысқартып, жұмысқа қабілетті бөлшектерді ауыстырудың алдын алады. 
	1. Жұмыстың мақсаты - диагностикалық шамдарды тексеру (Карта А-1). Егер кілтті қосқан кезде ақауы  бар шам қысқа уақытта жанбаса (0,6 с), оталдыру замогына қоректендіру жүйесі мен басқару блогын, сондай-ақ тізбектегі өткізгіштердің "массамен" сапасын тексеру керек.
	2. Жұмыстың мақсаты - ақауларды анықтайтын шамның басқаруымен электронды басқару блогының функцияларын тексеріледі. Диагностикалық колодканы 12 В "массамен" жалғап (Х51),  қозғалтқышты оталдырмай тек кілтті қосқанда диагностикалық шам үш рет 12 кодын шығарады. 12 коды иінді біліктің қалыптық сезгісінен басқару блогына сигнал келмей тұрғанын білдіреді. 
	3. Жұмыстың мақсаты - мәліметтеді басқару блогынан ДСТ-2 (Карта А-2) приборына берілуін тексеру. 
	ДСТ-2 приборын диагностикалық колодкаға қосқаннан кейін приборлар тақтасы экранының оң жағында мәліметтер жүргізіліп жатқанын білдіретін белгі пайда болуға тиіс. 
[image: http://auto-dnevnik.com/tw_refs/5/4161/4161_html_m3b97dd0f.png] 





№ ______2______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________
Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока           ЭББ-ның жалпы сипаттамасы
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде ЭББ-ның жалпы сипаттамасы туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          ЭББ-ның жалпы сипаттамасы. ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқущылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Студенттердің білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Диагностикалық тізбек

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.


Тақырып № 2. Жүйенің жалпы сипаттамасы. Электронды басқару блогы.

Мотор жанармайының жоғары және төменгі шығындары кезінде уыттылықты басқаруды қамтамасыз ететін электронды басқару блогы (ЭББ) мен жанармайды бүркуінің электронды жүйесі қолданылады (-сурет). 
Жанармай берудің электронды басқару блогы ЭББсондай-ақ жинақтау уақыты мен оталдыру моментін, бос жүріс режиміндегі иінді біліктің айналу жиілігін, электрлік бензин сорғысын, приборлар тақтасында орналасқан мотор диагностикасының  «CHECK ENGINE» бақылау шамын және кондиционер  компрессорының муфтасын басқарады. ЭББ мүмкін болатын жұмыстық ақауларды және олардың сипатын анықтайтын жапсарлас диагностикалық жүйесі бар және ол приборлар тақтасында орналасқан  «CHECK ENGINE» шамын қосу арқылы жүргізушіге ескертеді. Қозғалыс кезіндегі шамның жануы тез арада моторды сөндіру дегенді білдірмейді, тек мүмкіндігінше қысқа мерзімде моторды тексеру керектігін куәландырады. ЭББ-да жөндеу жүргізілгенге дейін өте ірілерден басқа барлық ақаулар кезінде автомобильдің қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін авариялық жұмыс режимдері бар. 
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Автомобильде орналасқан диагностика колодкасы моторды басқару жүйесінің жұмыс қабілеттігін зауыттық автоматтық бақылауы үшін қолданылады . Диагностикалық колодка салонда орналасқан. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу кезінде колодка моторды басқару жүйесін диагностикалау үшін пайдаланылады. 
ЭББ-ның анықталатын параметрлері және олар басқаратын жүйелер:
Анықталатын параметрлер; 
Иінді білік жағдайы; 
Иінді білік айналымы; 
Абсолютті қысым; 
Салқындату жүйесінің температурасы; дросселдік жағдайы; . 
қоректендірукернеуі; 
Автомобиль жылдамдығы; кондиционерқосылуы; 
O2 -өңделгенгаздардағыконцентрациясы, 
Ауатемпературасы;
Басқарылатынжүйелер;
Жанармай беру:
Форсунка;
Бензин сорғысы;
Оталдыру моменті;
Босжүріс реттеуіші; 
Компрессор муфтасы. 
Диагностика
«CHECK ENGINE » шамы; 
Диагностикалықколодкa; 
Мәліметтершығару; 
ТК режимдері;
Сору түтігін қыздыру; СУПБ абсорбері.
Электрондық басқару блогы (ЭББ) 
Басқарудың электронды блогы (2-сурет) отын бүрку жүйесінің басқарушы орталығы болып табылады. Ол әр түрлі сезгілерден келетін ақпаратты ұдайы қадағалайды және қалдық уыттылығы мен автомобильдің жұмыстық көсеткіштеріне әсер ететін жүйелерді басқарады. ЭББ жүйедегі диагноз қою қызметін атқарады. Ол ауытқулардың бар-жоғын анықтай алады, 
солар туралы жүргізушіге «CHECK ENGINE» шамымен хабар беріп, ақау сипатын белгілейтін және механикке жөндеу жүргізуге көмектесетін кодтарды сақтай алады.












№ ______3______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            ЭББ-ның функциялары. ЭББ-ның жады
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде ЭББ-ның функциялары,  ЭББ-ның жады туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     ЭББ-ның функциялары. ЭББ-ның жады

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 3. ЭББ-ның функциялары мен жады.
	Калибрлеуді еске сақтау құрылғысы. 
	Мотордың калибрлеуін еске сақтау құрылғысы ЭББ ішінде орналасқан және автомобиль массасы, мотор, берілістер қорабы, берілістер саны мен бірқатар факторлар туралы ақпарат ұстайды. Әртүрлі автомобильдерде біртекті ЭББ қолданылуы мүмкін. Бірақ автомобильдің әр түрлі моделі үшін калбрлеудің еске сақтау құрылғыларының өзіндік ерекшелігі бар. Сол себеті калибрлеудің еске сақтау құрылғыларын ауыстырғанда тетік нөмірінің қосалқы бөлшектер туралы соңғы каталог пен техникалық ақпараттар бюллетеніне сай болуы аса маңызды. 
	 Электронды басқару блогының (ЭBB ) жадысы. 
	ЭББ жадысының  үш типі бар: тұрақты, оперативті (жедел) және бағдарламаланатын жадылар. 
	Тұрақты еске сақтау құрылғысы (TECҚ). 
	Тұрақты еске сақтау құрылғысы калибрлеудің еске сату құрылғысында болатын ЭББ-нан шығарып алатын тұрақты жады түрінде болады. TECҚ «басқару алгоритмі» деп аталатын жалпы бағдарламадан және операциялық нұсқаулар жиынтығынан тұрады. ТЕСҚ басқару алгоритмдерінен тұратындыктан. ЭББ калибрлеудің  еске сақтау құрылысын алып тастағанда, жұмыс істей алмайды. 
	ТЕСҚ бағдарламаланғандықтан өзгертілмейді. Жадының бұл типі энерготәуелсіз және оны сақтауға қоректендіру қажет емес. 
	Жедел еске сақтау құрылгысы (ЖЕСҚ ). 
Жедел еске сақтау құрылғысы ЭББ-нын баспа платасында орналасқан басқару блогының тұрақсыз бөлігі түрінде болады. ЖЕСҚ негізінен басқа есептеулер үшін пайдалануы мүмкін және мәндерді есептеу мен уақытша сақтауға арналған. Мнкропроцессор оған мәліметтер енгізуі немесе қажет болғанда есептеулер жасауы мүмкін. Қорек беру тоқтаған кезде ЖЕСҚ сақтаулы барлық ақаулардың  диагноз қоюшы кодтары мен есептік мәндері өшеді. 
	Багдарламалатын тұрақты еске сақтау құрылғысы ( БTEСҚ ). 
	Бағдарламалатын тұрақты еске сақтау құрылғысы автомобильдің нақты моделіне және орындау қажет нақты уыттылық нормаларына қатысты моторды калибрлеудің әр түрлі ақпараттарынан тұрады. 
	БТЕСҚ сақталатын мәліметтерді тек қана ЭББ санайды немесе пайдаланады. БТЕСҚ энерготәуелсіз және сақтау үшін қоректендіруді қажет етпейді. 
	БТЕСҚ калибрлеудің еске сақтау  құрылғысының құрамына кіреді және оны басқарудың электронды блогынан алып тастауға болады. ЭББ-ын ауыстырғанда калибрлеудің еске сақтау құрылғысын қалдыру қажет 
	Экспортқа шығарылатын алдынғы берілісті ВАЗ автомобильдерінде GM фирмасының мотормен басқару жүйесі орналастырылған. Жүйе орталығы 
ISFI-2S электронды басқару блогы болып табылады. Бұл автомобильдер оттекті сезгісінен, нейтрализатор және бензинді буды ұстау жүйесінен тұрады. Бұл жүйе негізінен 8-клапанды 1,5 литражды және де аз мөлшерде 16-клапанды моторларда орналастырылған. 
№ ______4______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            ИББҚС-нің жұмыс істеу принципі
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде ИББҚС-нің жұмыс істеу принципі туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     ИББҚС-нің жұмыс істеу принципі

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 4. Иінді біліктің бұрыштық қалпының сезгіші (ИББҚС).

Индуктивті сезгі 026121O113 -иінді біліктің бұрыштық жағдайын және айналыс санын анықтауға арналған. Сезгі мотордың алдыңғы жағының оң жақ бөлігінде орналасқан. Сезгінің құрылысы 1-суретте көрсетілген. 

	[image: Датчик положения коленчатого вала]
	[image: C:\Users\LENOVO\Desktop\64e532u-960.jpg]


1-сурет. Иінді біліктің жағдайын сезгісі: 1—сезгі орамасы; 2—корпус; 3—магнит;
4—нығыздауыш; 5—сым; 6—текіту кронштейні; 7—өзекше; 8—синхронизатор дискісі

Сезгі магнитті (3), индуктивті катушкадан (1) және өзекшеден (7) тұрады. Сезгі иінді біліктегі синхронизатордың тісті дискісі мен бірге жұмыс істейді. Синхронизатордың тісті дискісіндегі (8) сезгі өзекшесінің (7) ұшының жанынан өткенде сезгіде магнитті өрістің өзгеруі көрсетіледі. Электрмагниттік өрістің өзгеруі сезгі катушкасында электр тогын тудырады. Осы айнымалы кернеу басқару блогына беріледі. Осы мәліметті басқару блогы өңдеп және де басқа сезгілердің мәліметтерімен салыстырады. Осының арқасында оталдыру катушкасының және форсунка жұмысына қажетті электр импульстің параметрін айқындайды. Иінді білік жағдайын сезгісі істен шықса немесе оның тізбектері істен шықса, оталдыру жүйесінің жұмысы тоқтатылады. Сезгінің жұмысқа жарамдылығын омметрмен тексереміз. Синхронизатордың тісті дискісі мен сезгі өзекшесінің арасындағы саңылау 10,05мм болуы керек. 
[image: C:\Users\LENOVO\Desktop\дпкв.jpg]
Сезгінің жұмыс принципі.
Сезгі жұмысы өздігінен нашарламайды ол не істейді немесе мүлдем жұмыс істемейді. Істен шығу себебі бірнеше болуы мүмкін. Көп жағдайда оның дұрыс жұмыс жасамауы жоғарғы температурадағы тұрақты жүктемелер, жрғарғы ылғалдық, механикалық әсер етулер, температкраның кенеттен өзгеруі сезгіні жарамсыздыққа әкеледі. 
ИББҚС-нің ең көп тараған түрі құрылғының сымдарының тозуы. Бұл сезгінің істен шыққанын «check engine»   шамы арқылы білеміз. ИББҚС-нің ақауы кезінде келесідей жағдайлар орын алады:
· Бос жүрістің жоғалуы (көлік өшеді);
· Еркін айналыс кезінде қозғалтқыштың тұрақсыз жұмысы;
· Оталдыруды қосқанда реакцияның жоғалуы (мотор оталмайды);
· Автокөліктің қозғалысы кезінде қозғалтқыш жиі өшіп қалады;
· Күштік агрегаттың қуаты тез төмендейді;
· Жүктеме кезінде моторда детонация орын алады.
Аталған жағдайлардың қайсы бірі орын алған жағдайда тез арада білікті  маманнан көмек сұраған жөн. Өйткені оларда осы шараларға  арналған барлық қрндырғылар мен құралдар бар. Егер сіщ профессионалдың көмкгінсіз жұмыс жасай алсаңыз, онда өзіндік түрде жүргізе аласыз. Ол үшін бірінші сезгіні қрзғалтқыштан ажыратып алып, көзбен бақылап шығамыз. Майысқан, сынған (жарылған) жері болмауы керек. Кейін мультиметрмен құрылғының орамын тексереміз. Сезгі катушкасының кедергісі 850 900 Oм арасында болуы керек. Тексерудің тағы бір жолы сезгінің өзегіне кез келген металды жақындатамыз, сонда мультиметрде сандар пайда болса, демек сезгі жарамды болғаны. 




















№ ______5______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            ТБҚС-нің жұмыс істеу принципі 
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде ТБҚС-нің жұмыс істеу принципі туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     ТБҚС-нің жұмыс істеу принципі

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып №8. Таратқыш біліктің қалпының сезгіші.

Сезгі 0232103006 сығу тактісінде бірінші цилиндрдің поршенінің жоғарғы шекті нүктесіндегі таратқыш білік фазасының жағдайын анықтауға арналған. 

[image: C:\Users\User\Desktop\datchik-polozhenija-fazy-raspredvala-1.jpg]

Сезгі цилиндрлер қақпағының сол жақ бөлігінде орналасқан (төртінші цилиндр). Сезгі Холла эффектісі бойынша жұмыс істейтін электронды құрылғыдан тұрады. Таратқыш білікте орналасқан металл пластина сезгі ұшының жанынан өткенде сезгідегі магниттік өрісі өзгереді. Бұл сезгіде электрлі дабыл тудырып, басқару блогына беріледі. 
Таратқыш білік жағдайының сезгісі берген дабыл басқару блогында өңделіп, сығылу тактісінде цилиндрге форсунка арқылы жанармайдың бүркілуін қадағалайды. Таратқыш білік жағдайының сезгісі істен шыққанда немесе оның тізбектері істен шыққанда басқару блогындағы бақылау шамы жанып резервті жұмыс режиміне көшеді. Сезгінің жұмысын тексеру үшін т.б   2-суреттегі сызбасы пайдаланамыз. Металл пластинаның сезгі ұшының жанынан өткенде светодиоды жану керек. Сапалы тексеру үшін DST-2 аспабымен тексереміз. Істен шықкан сезгіні тек ауыстыру керек. 
	Дизельді қозғалтқышта Холла сезгісі біршама басқаша жұмыс істейді. Мұндағы сезгінің дабылы қозғалтқыштың поршеньдерінің сығу тактісі ЖӨН екендігін анықтайды. Осының нәтижесінде иінді білік пен таратқыш біліктің қалыптарын анықтап, соларға сәйкес дизельдің жылдам бүокілуі және барлық редимде тұрақты жұмыс істейді. 
	Қозғалтқыштың әр цилиндріне арналған белгі орнатылған.  Төрт цилиндрлі дизельдердің жетекші дискілерінде  7 тістен, төртеуі негізгі әр цилиндрге біреуден  900 және үшеуі қосымша нақты бір цилиндрді анықтау үшін. Қосымша тістер негізгі тістерден түрлі ара қашықтықта орналасқан.Холла сезгісі істен шыққан жағдайда қозғалтқышты басқару жүйесі ақпаратты иінді білік қалпының сезгісінен алады. Қозғалтқыш жұмысын жалғастыра береді және өшіргеннен  кейінде қайта отала береді.
























№ ______6______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Жүйенің электрлік тізбегі 
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде жүйенің электрлік тізбегі туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Жүйенің электрлік тізбегі

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 6. Жүйенің электрлік тізбегі
	Қозғалтқыштың электрлік қондырғылары
1. Техникалық сипаттамалары
2. Жалпы мәліметтер
3. Аккумуляторға күтім көрсету ережелері
5. Аккумуляторды зарядтау
6. Аккумулятор батареясы
7. Қозғалтқышты оталдыру жүйесі
8. Ақауларды диагностикалау
9. Ақауларды диагностикалау алгоритмі
10. Реле
11. Бос жүріс муфтасфы
12. Стартер бөлшектерін жөндеу 5 МТ және  10 МТ
13. Генератор
14. Генераторды диагностикалау СС-130
	Оталдыру жүйесі
1. Жалпы мәліметтер
2. Оталдыру шамдарын диагностикалау
3. Оталдыру таратқышы
4. Оталдыру катушкасы
5. Оталдырудың озу бұрышын реттеу жүйесі 
6. Оталдыру моментін орнату
	Электронды басқару блогы мен сезгілері
1. ЭББ
2. Сезгілер
2.1. Салқындату жүйесінің температура сезгісі
2.2. Енгізу коллекторындағы ауа температурасының сезгісі
2.3. Пайдаланылған газдардағы оттегі концентрациясының сезгісі
2.4. Дроссельді қалақшаның қалпының сезгісі
2.5. Енгізу коллеторындағы абсолютті қысым сезгісі
2.6. Автоматты беріліс қорабы
2.7 Кондиционерді қосу сезгісі 
	Аккумулятор батареясының параметрлері
	(АТ)1981951 ССА550(А) РС90 (мин) Нагрузка 270 А


Стартер
	Қозғалтқыш типі
	Қатарлы 4-цилиндрлі, жұмыстық көлемі 1,5 л

	Стартер
	5МТ-1998525

	Бос жүріс тогы (10 В кезінде)
	85-550 А

	Айналыс саны
	6000-12000 айн/мин


Тартқыш реле
	Ораманы ұстап тұратын ток (10 В)
	13-19 А

	Ораманы ұстап тұратын ток (5 В)
	23-30 А


Бұрандалы жалғауларды тарту моменті
	Аккумулятор клеммасы 
	17 Нм

	Генератор:

	- жоғарғы болт
	27 Нм

	- төменгі  болт
	51 Нм

	- артқы бекітуші болт
	33 Нм






















№ ______7______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Тұтандыру жүйесі. Екі ұшқынды тұтандыру орамы
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде тұтандыру жүйесі, екі ұшқынды тұтандыру орамы туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Тұтандыру жүйесі. Екі ұшқынды тұтандыру орамы

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 7. Тұтандыру жүйесі. Екі ұшқынды тұтандыру орамы.

3012.3705 мотор цилиндріндегі жанармай қоспасын тұтандыруға қажетті жоғарғы кернеулі электр тогын тудырады. Оталдыру катушкасы (2 дана) мотор үстінде орнатылған.
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Оталдыру катушкасы трансформатор тәріздес (1-сурет). Төменгі кернеулі электр импульсі басқару блогынан жоғарғы кернеулі катушкасына беріледі. Оталдыру катушкасында төменгі кернеулі электр импульсі трансформатор арқылы жоғарғы кернеулі электр импульсіне айналып, тізбек арқылы білтеге беріледі. Электрлі разряды оны бір уақытта бірінші және төртінші немесе екінші және үшінші цилиндрдегі білтеге береді. Мысалы: бір электр разряды бірінші цилиндрдегі сығылу тактісінде білтеге беріледі, ал екінші разряд төртінші цилиндрдегі шығару тактісі кезінде білтеге беріледі. Төртінші цилиндрдегі шығару тактісіндегі электр разряды мотор жұмысына ешқандай әсер етпейді. Иінді біліктің келесі айналымында төртінші цилиндрде сығылу тактісі болады, сонда электр разряды білтеге беріледі; ал бірінші цилиндрде электр разряды шығару тактісінде білтеге беріледі. Катушканың жұмыс қабілетін ИСД-А14ДВР аспабымен тексереміз. Катушканы тексеру үшін жоғары вольтты тізбекті оталу катушкасынан ажыратып, оның орнына ИСД аспабын қосамыз. Мотордың иінді білігін стартермен айналдырғанда ИСДаспабында электр разряды пайда болуы керек. Осы әдіспен екінші катушканы тексереміз. +250 С температурада оталдыру катушкасының орам кедергісі мына төмендегі шамада болуы керек: 
· бірінші 0,35+0,40 Ом 
· екінші 4 - 5 кОм 
Ақауы бар оталдыру катушкасын ауыстыру қажет. 




№ ______8______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Реттегіштің озу бұрышының детонацияға байланысты нобайы
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде реттегіштің озу бұрышының детонацияға байланысты нобайы туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Реттегіштің озу бұрышының детонацияға байланысты нобайы

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 8. Реттегіштің озу бұрышының детонацияға байланысты нобайы.

Сезгі 0261231046 немесе GT 305 мотор жұмыс істеп тұрған кезде детонацияны анықтайды. Детонация мотор цилиндрлеріндегі жанармай қоспасының кенеттен өздігінен жануы немесе цилиндрдің ішінде болатын қопарылыс. Мотордың мұндай жұмыс режимінде өте үлкен діріл пайда болады және мотор бөлшектеріне термиялық жүктеме тудырады. Детонацияца жұмыс істеп түрған мотордың бөлшектері тез істен шығады. Детонация сезгісі цилиндр блогының оң жағында орнатылған. 1-суретте детонация сезгісінің пъезоэлектрлі құрылысы көрсетілген.
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Сезгінің негізгі элементтерікварцты пьезоэлемент және инерциялы масса. Мотор жұмыс істеп түрғанда осы бөлшектер дірілдейді. Сезгінің инерциялық массасы діріл кезінде пьезоэлементке әсер етіп, электр дабылын тудырады. Осы дабылдың түріне қарай дірілді анықтайды. Детонация пайда болғанда діріл ұлғайып, электр дабылының кернеу амплитудасы өседі. Осы электр дабылы басқару блогына беріледі. Дабыл пайда болғанда басқару блогы детонация ешкенге дейін оталудың озу бұрышын реттейді. Сезгі мен оның электр тізбектері істен шықса, бақылау шамы жанып, жүргізушіге белгі береді. Сезгінің ақаусыздығын моторды іске қосып, DST-2 аспабымен тексереміз. Ақауы бар сезгіні ауыстыру керек. 



№ ______9______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Бүріккіштер мен тұтандыру орамының қалыпты жұмысы 
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде бүріккіштер мен тұтандыру орамының қалыпты жұмысы туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Бүріккіштер мен тұтандыру орамының қалыпты жұмысы 

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 9. Бүріккіштер мен тұтандыру орамының қалыпты жұмысы.

Форсунка (1-сурет) мотор цилиндріне қажетті мөлшерде дозаланған жанармайды бүркуге арналған. 
Дозаланған жанармай мөлшері басқару блогындағы электр импульсінің ұзақтығына байланысты. 
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1-сурет. Электромагнитті форсунка.
Форсунка мотордың енгізу түтігінде орналасқан, форсункаға жанармайтүті арқылы тұрақты қысыммен келеді. Мотор жұмыс істеп түрғанда түтіктегі жанармай қысымы 2,8-325 кг/ см2 аралығында болады. 
Форсунка жоғарғы дәлдікті электромеханикалық құрылғыдан тұрады. Форсунка корпустан, электромагнитті катушка, электромагнитті өзекшеден, тиек клапанының инесінен, бүркуші  корпусынан, бүркуші саптамасынан және сүзгіден тұрады. Жанармай қысым арқылы сүзгіге, одан әрі каналдар  арқылы тиек клапанына келеді. Серіппе клапандағы инелі бүркуіш корпусындағы конусты тесікке қысып,ұстап тұрады. Бүрку кезінде электромагнитті катушка орамында электромагнитті өріс пайда болып, өзекшені, сонымен қатар тиек клапанындағы инені кейін тартады. Бүркуші корпусындағы тесік ашылып жанармай қысым арқылы мотор цилиндріне тозаңдатылып шашылады. Электромагнитті импульс тоқтатылған кезде серіппе өзекшені және тиек клапанындағы инені өзінің орнына алып келеді. Осы кезде жанармайды бүрку тоқтатылады. Форсунканың бітеулігін тексеру үшін 3 кг/ см2 ауа қысымымен тексереміз, ауа шықпаса, форсунканың бітеулілігі жақсы. Ал форсунканың бүркуіш саптамасын керосинге саламыз. Форсунканың бүріккіштігін арнайы стендте тексереді. Форсунканың орам кедергісі 15,5-16 Ом болуы керек. Істен шыққан форсунканы ауыстыру керек. 


№ ______10______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Атқаратын құрылғылар. Басқару жүйесінің сезгіштері
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде атқаратын құрылғылар, басқару жүйесінің сезгіштері туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Атқаратын құрылғылар. Басқару жүйесінің сезгіштері

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 10. Атқаратын құрылғылар. Басқару жүйесінің сезгігштері.
	Орындаушы механизмдер автоматты реттеу жүйесінің құрама бөлігі болып табылады. Оладың тағайындалуы реттеу органдарын ЭББ-ның сигналына сәйкес жұмысқа келтіру. Орндаушы механизмдер энергия тұтыну түрлеріне қарай, тағайындалуы бойынша және басқару элементтерінің типтері мен ауытыру түрлеріне қарай  топтастырылады.
	Іс жүзінде реттеу органдарын  қозғалту әрдайым үлкен ауыпалы күшті талап етеді. Сондықтан да орындаушы күшті элементтер керек. Ауыспалы күшті жасау үшін кқосалқы энергиялар  қолданылады, яғни қосымша энергия көзінен орындаушы механизмге айналады. Ол электрлік, пневматикалық немесе гидравликалық энергия болуы мүкін. 
	Автоматты реттеу жүйесінде қолданылатын реттеу органдары клапандар, ысырма, жапқыш кегіршек, шибер т.б. түрінде орындау жұмыстарын атқарады. Бұл атқарушы органның тағайындалуына байланысты. Кейбір жағдайларда орындаушы механизмдер мен реттеуіш органдар бір блокта дайындалуы мүмкін. Сондықтан орындаушы механизм түрі реттеуіш орган түріне байланысты комплект түрде жұмыс істейді.
	жылдам әрекеттік
	сызықтық статистикалық сипаттамасының мүмкіндігі
	реттеуіш органдардың қозғалуы үшін қажет болған қуаттан да үлкен 	қуат
	реттеуіш әрекетінің қарапайым және үнемдік сипаттамасы
  	Жұмысқа деген сенімділігі
	Автоматтандыру жүйесінде қолданылатын орындаушы механизмдерді кейде серводвигатель деп атайды. Оларды үлкен екі топқа электрлі және электрлі емес деп бөлуге болады.
	Электрлі емес орындаушы механизмдерге гидравликалық және пневматикалық қозғалтқыштарды жатқызамыз; электрлі орындаушы механизмдерге тұрақты және ауыспалы токпен істейтін электрлі қозғалтқыштар, электромагниттер, электромагниттік муфталар жатқызылады. 
	Электрлі емес орындаушы механизмдер қарапайым конструкциясымен, үлкен шығу моментімен немесе кіші габариттегі күшпен, жоғарғы ПӘК, жоғарғы сенімділігімен  сипатталады.
	Гидравликалық және пневматикалық орындаушы қозғалтқыштардың типтік конструкциясы болып поршеньді, мембраналық, тісті және қалақшалы табылады.
	Электрлі орындаушы механизмдер әр түрлі типтілігімен, басқару санының көптігімен, әр түрлә жылдамдық пен қуатты алу мүмкіндігімен  сипатталады.



№ ______11______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Салқындату жүйесінің желдеткіші. Климат орнатушы 
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде салқындату жүйесінің желдеткіші, климат орнатушы туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Салқындату жүйесінің желдеткіші. Климат орнатушы

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 11. Салқындату жүйесінің желдеткіші. Климат орнату.
	Сұйықпен салқындатушы жүйелерде термостат,  желдеткіш және радиатор болады. Желдеткіш иінді біліктен тұрақты беріліс алады немесе жеке электромоторға жалғанады. 
	Желдеткіш тұрақты айналып тұратын суыту жүйесі кіші және үлкен айналымда жұмыс істейді. Сұйықтың температурасына байланысты термостат, кіші немесе үлкен айналымда сұйық айналыммен моторды суытады. Үлкен айналым  радиатор арқылы өтіп суыйды.  
	Желдеткіші электрмотор арқылы немесе муфта (ажыратқыш) арқылы айналатын моторларда үш түрлі суытылады. 
	l. Кіші айналым сұйық суық кезінде (87 градусқа дейін) термостат сұйықты радиаторға жіберетін түтікті жауып қалады. 
	2. Екіншісі үлкен айналым термостат сұйықты (87 - 102 град) радиатор арқылы өткізеді, желдеткіш айналмайды. 
	3. Үшінші жағдайда (102 град. жоғары) сұйық үлкен айналым арқылы суыйды, термостат желдеткішті қосады.
[image: C:\Users\LENOVO\Desktop\b556eae269c3558737e8263ef1c43a43.jpg]
1-сурет. Салқындату жүйесі желдеткішінің жмыс принципі.

	Желдеткіштің алты немесе төрт қалақшасы болады, олар крестовинаға  бекітілген, ал крестовина шкивке  бұрап кіргізген. Шкив ременьді беріліс арқылы иінді білікпен айналады. Шкив білікке шпонка мен гайка арқылы қатты етіп бекітілген, ол білікте су насосының корпусында  екі шарикті подшипникте еркін айналып тұрады. Білікшенің  екінші жағына су насосының қанатшасы  мықтап ұстатылған. Қанатша дегеніміз диск, оған қисық линиялы қалақшалар біркелкі орналастырылған, бұлар суды двигательдің су тысына бағыттайды. 
№ ______12______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Картридждің сипаттамасы мен қолданылуы
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде картридждің сипаттамасы мен қолданылуы  туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Картридждің сипаттамасы мен қолданылуы

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 12. Картридждің сипаттамасы мен қолданылуы.
[image: Тестер ДСТ-2М]
	ДСТ-2М  диагностикалық тестері отын бүркудің электронды басқару жүйесі  және басқа да электронды жүйелердің (антиблоктау жүйесі (АБС), иммобилайзер, климаттық басқару т.б.) ақауларын анықтау мен жою үшін тағайындалған. ДСТ-2М габариті қолайлы, түсінікті интерфейс, көмек жүйесінің ыңғайлығы, дисплей түсі жұмыс кезінде қарапайымдылық пен қолайлылықты қаматамасыз етеді. 
	Құрылғы автокөліктің диагностикалық разъемына қосылғаннан кейін ақпараттарды іздеумен бірге  ЭББ-ның жұмысын  бақылауға мүмкіндік береді. 
	ДСТ-2М тестері микропроцессор блогынан (ЭББ мен әрікеттесетін), клавиатурадан (тестерді басқаратын), дисплей және ауыстырмалы картриджден тұрады. Картридж қажетті функцияларды орындауға арналған басқару бағдарламасынан тұрады. 
	Құрылғының  графикалық  дисплейнде  диагностикалауға арналған барлық ақпараттар ыңғайлы түрде көрінеді.
	Жұмыс режимі.
	ДСТ-2М тестерінің мүмкіндіктері:
- жүйедегі ақаулар кодын оқу, сезгілерден келген  параметрлерді көрсету,  текстік және графикалық режимде көрсете алуы;
- орындаушы механизмдерді басқару;
- ақпараттарды жинау және оларды кдр бойынша көру;
- қозғалтқышты оталдыру, айналдыру т.б.  кезінде  параметрлерді тестілеу;
- анализдеу үшін диагностикалау ақпараттарын компьютермен алмасу;
- автоматты немесе қолмен контроллер мен басқару жүйелерінің типін анықтау.
	Қозғалтқыш жұмысын бақылауға арналған ЭББ типіне байланысты параметрлерлің 100-ден аса  түрі тіркелген.
 


























№ ______13______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            ДСТ-2М тестері мен МИКАС-2М картриджінің өзара әрекеті
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде ДСТ-2М тестері мен МИКАС-2М картриджінің өзара әрекеті ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     ДСТ-2М тестері мен МИКАС-2М картриджінің өзара әрекеті

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 13. ДСТ-2М тестері мен МИКАС-2М картриджінің өзара әрекеті.
	МИКАС-7.1. картриджінің сипаттамасы ДСТ-2М тестерінің картриджімен бірге отын бүркудің электронды басқару жүйесінің ақауларын анықтау мен жою үшін қолданылады.  ДСТ-2М МИКАС-7.1.-дің электронды басқару блогымен (ЭББ) арнайы K-LINE  жалғамасы арқылы ақпарат  алмасады. МИКАС-7.1. картриджі ДСТ-2М тестерін басқаларға қарағанда күштірек, сонымен қатар қарапайым әрі ыңғайлы етеді. ДСТ-2М тестерінің көмегімен тестілеу режимдерін таңдауға мүмкіндік туады. Нәтижесінде:
	- жүйенің ақпараттарын оқу;
	- ақау кодтарын орыс тілінде өңдеу;
	- жүйелік мәліметтерді жүйеге тіркеу жолымен сақтау;
	- ақау кодтарын өшіру;
	- автокөліктің келесі құрылғыларын басқару:
	- электрлі бензин сорғысының релесін, Check Engine шамын, кондиционер релесін, адсорбер соленоидын үрлеу, пайдаланылған газдарды қайта айналдыру соленоиды, бүріккіштер, СО дәрежесін (көміртек қышқылы), октан-корректор және т.б. Қозғалтқы жұмысын бақылауға арналған 130 түрлі параметрлер тіркелген. 
	МИКАС-7.1. картриджі барлық функцияларды басқаратын  микрокомпьютерлік бағдарламадан тұрады. МИКАС-7.1. картриджімен ДСТ-2М тестері қолдану максималды жеңілдетіліп жасалынған. Дегенмен оларды жетік түсіну үшін әр қайсысының негізгі принципін 3 M75A01RP0400 оқу ұсынылады. Автокөліктің электронды басқару блогындағы ақауды анықтау үшін келесі қадамдарды сақтау керек. 1. ДСТ-2М тестерін автокөлікке жалғау. 2. Қажетті режимді таңдау. 3. ДСТ-2М тестілеу режимін қосады, ал, сіз экрандағы мәліметтерге назар аударасыз. 
	ДСТ-2М электр жүйесін дұрыс диагностикалау үшін  сізді барлық қажетті этапттарға жеткізеді.
	ДСТ-2М тестері батырмаларының негізгі функциялары 
	0 Көмек
	1...9 Мәзір, режим, топтар пунктеріні нөиірлерін анықтайды.
	← → Курсорды ауыстыру 
	↵ Параметрлерді енгізу және таңдау, орындаушы механизмдерді 	таңдау, ақпараттар жинағын қосу мен көру.
	Esc Басты немесе  кейінгі мәзірге оралу, диагностикалық жұмыстарды 	аяқтау. 
	


№ ______14______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Жүйе режимінің жұмысын таңдау
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде жүйе режимінің жұмысын таңдау туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Жүйе режимінің жұмысын таңдау

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 14. Жүйе режимінің жұмысын таңдау.
	Қолданушы тестерді арнайы жүйелік мәзірдің (меню) көмегімен  мен ғана өзара әрекет етеді. Басты мәзірдің келесідей түрлері болуы мүмкін:
	1-Параметры (Параметрлері)
	2-Контроль ИМ  (ОМ бақылауы)
	3-Сбор данных (Мәліметтер қоры)
	4-Ошибки (Ақаулар)
	5-Доп.испытания (Қосымша сынау)
	6: Обмен с ПЭВМ (ПЭВМ-мен алмасу)
	 7- Настройка (Баптаулар)
	Мәзір пунктерін таңдау құрылғының тиісті сандық батырмаларды басу арқылы немесе курсорды қажетті пунктке апарып ↵ батырмасын басу арқылы жүзеге асады. 
Лампа 
Вентилятор
Кондиционер 
РБН 
УОЗ 
Октан корректор
 РДВ
	Х белгісі осы пунктың бас мәзірдің төменгі сатысын білдіреді. Қайта оралу (бастапқы меню сатысына)  Esc батырмасын басу арқылы немесе кейбір жағдайларда қайта оралу жүйенің өзінен жүзеге асады. 
	Басты мәзірдің әр пунктының атаулары қажетті жұмыс режимінің атауларына сәйкестеледі.
	ПАРАМЕТРЛЕР. Бұл режим ДСТ-2М тестерімен ЭББ-дан шешілген параметрлерді қарауға мүмкіндік береді.
	ОМ БАҚЫЛАУЫ. Орындаушы механизмдерді бақылау және оларды басқару. Бұл режим ЭББ-ға қосылған орындаушы механизмдерді  және қозғалтқыштың кейбір параметрлерін басқаруға мүмкіндік береді. Аталған режимнен кейін қолжетімді құрылғылардың тізімі шығады.
	МӘЛІМЕТТЕР ЖИНАҒЫ. Бұл режим ЭББ-дан берілген ақпараттарды жинақтауға, сондай-ақ ақпараттар шартын баптауға мүмкіндік береді.
	АҚАУЛАР. Бұл режим ЭББ-дан қабылданған ақаулар кодын көруге мімкіндік береді.
	ҚОСЫМША СЫНАУ. Бұл режим тестер көмегімен борттық желідегі орташа кернеу мен қозғалтқышты іске қосқан кездегі иінді білік айналысын өлшеуге мүмкіндік жасайды.
	ПЭВМ мен алмасу. Бұл режим автокөлікті IBM® PC типті компьютерімен мәліметтерді диагностикалау үшін қолданылады.  Алмасу арнайы адаптерді пайдаланып,  тестердің  K-Line каналы арқылы жүргізіледі.
	БАПТАУЛАР. Бұл режимде шығатын мәліметтердің тілдерін таңдауға болады. Таңдалған баптаулар аранйы сақтауға немесе тестерді өшіргеннен кейінде сақталуы болады.
	КӨМЕК (анықтама). Көмекті кез келген режимде 0 батырмасын басып шақыруға болады. Бұл кезде экранда қай режимнен көмек шақырылғаны туралы анықтама пайда болады. Экрандағы текстті ↑ ↓ батырмаларымен өткізуге болады. КӨМЕК режимінен де шығу үшін Esc батырмасын басу жеткілікті.
	ДСТ-2М тестері батырмаларының негізгі функциялары 
	0 Көмек
	1...9 Мәзір, режим, топтар пунктеріні нөиірлерін анықтайды.
	← → Курсорды ауыстыру 
	↵ Параметрлерді енгізу және таңдау, орындаушы механизмдерді 	таңдау, ақпараттар жинағын қосу мен көру.
	Esc Басты немесе  кейінгі мәзірге оралу, диагностикалық жұмыстарды 	аяқтау. 
	


















№ ______15______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Ақау кодтарының кестесі
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде ақау кодтарының кестесі туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Ақау кодтарының кестесі

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 15. Ақау кодтарының кестесі.
	Жылдам код. Жай ғана ақау кодын емес жалпы жүйе туралы ақпаратты ЭББ-ның жадысынан «бір іздік интерфейс» («диагностикалық интерфейс») арқылы теріп оқуға мүмкіндік береді. Интерфейс арқылы оқылған ақпарат көлемді. Автомобиль зауытында автомобильді жинағаннан кейін жүйелерінің жұмысын реттеу үшін, кейінен автомобильді пайдаланғанда диагносттауда диагностикалық интерфейс арқылы іске асады.
	Инерфейске сырттан «диагностикалық қосылыс ұясы»-нан қосыламыз. Мұндай қосылыстың бар болуы сканер немесе мототестер көмегімен автомобильдің ішкі өткізгіштерін бұзбай сақтап қалып, әртүрлі автомобильдің жүйелерінің (қозғалтқыш, АБС, трансмиссия, аспа және т.б.) жағдайы жайлы диагностикалық ақпарат алуға мүмкіндік береді. 
	Текст бойынша жоғарғы жақта ақау кодтары қалайша оқылатынын және жалпы диагностикалау жүйесі туралы ақпарат алдық. Бірақ ақау анықталмай, ақау жасырын күйде қала беретін жағдай да болуы мүмкін соны қарастырайық.
	Рациональділікке тексеру. Заманауи автомобильдің ЭББ-ның күрделінуі автомобильге қойылатын талаптардың жоғарлауымен түсіндіруге болады. Егер сезгі қадағалайтын шама көрсеткіші дұрыс анықталмаса, яғни, сезгі анықтаған көрсеткіш нақты шамаға сай болмаса, бірақ-та, қадағаланатын шама көрсеткіші өзіне тән аралықта өзгерсе онда сезгі дұрыс жұмыс істемейді деп біржақты қорытынды жасау мүмкін емес. Дұрыс қызмет жасамайтын сезгі көрсеткіші басқару функциясын іске асыратын ЭББ-ның микропроцессоры орындап жатқан алгоритімге (программаға) дерек ретінде берілсе сәйкесінше басқару жүргізілгенде қателіктер орын алады.
	Мысалы, қызметі дұрыс емес сезгіден келіп түскен ақпаратқа сүйеніп ЭББ-гы қозғалтқыштың цилиндірінде оталдырудың озу бұрышын дұрыс есептемейді, форсунканың ашылу импульстарының ұзақтығы дұрыс болмайды. Сол себепті автомобиль жүрісінің сипаты нашарлайды. Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін тұрақты жұмысына қажет жилікпен иінді білігі айналмай сөніп қалады т с.с. ақаулар байқалады.
	Кейде жоғарыда сипатталған сезгінің дұрыс жұмыс істемеуінен пайда болған ақау байқаусыз қалып, жасырын ақау пайда болуына себепші болады. Әрине, ЭББ-гы бар ақауды анықтамаған соң өз жадысына ақау бар деп «ақау колдын» жазбайды. Қозғалтқыш жұмысы авариялық тәртіпке көшірілмейді.
	Ақауды табу үшін күдікті сезгіні ажырату қажет. Осы кезде ЭББ-гы ақау кодын жадыға жазады да, сезгіден келіп түсуі тиіс сигнал (көрсеткіш) орнына резервтік сигнал жазылады. Мысалы, «массалы ауа шығысы» (отын мен ауаны қоспасын дайындау үшін қажет) сезгісін ажыратқанда ЭББ-гы одан түсуі тиіс сигналды резервті көрсеткішпен алмастырады. Резервті көрсеткіш мәні қозғалтқыштың дроссель қалқанның тұрысының (ашық, жабық, жартылай ашық) бұрышын және иінді біліктің айналу жиілігін ескеріліпанықталады. Осы кезде (массалық ауа сезгісін ажыратқанда) қозғалтқыш жұмысы жақсарса сезгі істен шыққаны анық болғаны.
	Заманауи ЭББ-рының материалдық (элементтік) базасы және программалық қамтуы жақсаруы сезгі қадағалайтын шама көрсеткіші шектен шықпаса, бірақ шама көрсеткіші дұрыс анықтамаса онда сезгіні автоматты түрде жарамсыз деп табатын (рациональділікке тексеру арқылы) мүмкіншілігі қосылып әрі қарай дамуда.

























№ ______16______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Параметрлер. Мәліметтерді жинау. Бақылау
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде параметрлер, мәліметтерді жинау, бақылау туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Параметрлер. Мәліметтерді жинау. Бақылау

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 16. Параметрлер. Мәліметтерді жинау. Бақылау.

ПАРАМЕТРЛЕР режимі ЭББ-дан тестермен алынған параметрлерді көру үшін қызмет етеді. Параметрлер әр параметрге 7 параметрден бірнеше топқа жіктелуі мүмкін. Тестерді алғаш қосқанда топ құрамы анықталады. Топтар құрамын өз қалауыңызбен керек емес параметрлерді керегіне ауыстыра аласыз.  Тортарға қосылмаған  басқа да  топтпрдың  параметрлерін көруге мүмкіндік жасалынған.
	ПАРАМЕТЛЕР режимін қосу үшін бас  мәзірден  1 пернесін басу керек.Бұдан соң тестер дисплейінде режимдер мәзірі пайда болады.
1. Жалпы көрініс
2. Топтарды қарау
3. Баптау
4. Паспорт
5. Жинақтаулар
6. АЦП енгізулері
7. Жазба сервисі
ЭББ түрлеріне байланысты  пункт құрамалары өзгертіліп отырады.  АПС-6-ға араналған параметлер режимі 
Жалпы көрінісі. Бұл режим 1 пернесін басу арқылы орындалады.  Бұл  кезде ЭББ-дан қабылданған ақпараттар дисплейге шығарылады. Ақпараттар тізімі бойынша ауысу   ↑↓ пернелерінің көмегімен жүзеге асады. Режимдер мәзіріне қайту үшін Esc пернесін басамыз. 
Топтарды қарау. Бұл режимде топтарға егізілген ақпараттарды көруге болады. Сәйкес пункті таңдау үшін 2 пернесін басу жеткілікті. Бұл кезде дисплейде ақпараттар тізімі пайда болады.  Мысалы, 1 топ және олардың ағымдық  маңызы.
Басқа топтарды қарау үшін  ↑↓  пернелерін пайдаланамыз.  Топтар сәйкес нөмірлермен реттелген.  Соңғы топтан кейін 1 топ-қа қайта  өтеді. 0 пернесімен көмек шақырылады.
Режимдер мәзіріне қайту үшін Esc пернесін басамыз. Тестер сіздің соңғы жұмыс жасаған тобыңыздың нөмірін  сақтайды.
МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ режимі ЭББ-дан келген мәліметтерді тестердің сақтау жадына  жазу және қабылдау үшін тағайындалған. 
Жиналған ақпараттар тестердің сақтау қорына  салынады да әрі қарай қажеттілікке пайдаланылады.
МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ режимі бас мәзірден 3 пернесін басу арқылы шақырылады.  Кейін дисплейде режим мәзірі шығарылады.
1. Модельдер
2. Жинау функциялары
3. Қарау
4. Графикаларды қарау
Модельдер. 1 пернесімен жүзеге асады. Бұл режимде  тестер ЭББ-дан жіберілген ақпараттарды қабылдап,  таңдалған модельге сәйкес  сақтайды (жазады). Ақпараттар 21-ге дейінгі  ауыспалы модельдермен қабылданады. Мәліметтер қоры (ЭББ түріне байланысты) үшін 10-ға жуық модельдер қолданылады. 
Дисплейдің жоғарғы жағында «сөз»  шығарылады.  Esc пернесі қайта оралу үшін.  Қалған 7 жолақта мәліметтер шығарылады.  Мәліметтерді алға-артқа парақтау үшін  ↑↓ пернелерін қолданамыз. Мәліметтер 3 бетке жайғастырылады.  Модельдер мазмұнын 9 пернесін басу арқылы өзгертеміз.  Бұл кезде параметрлер тізімін өзгертуге арналған стандартты рәсім қосылады (Не өзгерту? Немен өзгерту?). 
Жазбаларды рәсімдеу тестердің соңғы сеансындағы мәліметтерді ЖОЮ-ға әкеледі.  Мәліметтерді кездейсоқ өшірудің алдын алу үшін ҚАРАУ режиміндегі ТЕК (только)  пунктін қолданамыз. Тестерді сөндірген кезде жиналған мәліметтер қоры тәулік бойына сақталады.






















№ ______17______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Қосымша сынау
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде қосымша сынау туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     Қосымша сынау

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.


Тақырып № 17. Қосымша сынау.
Қосымша сынау режимі қозғалтқышты қосу немесе стартерді айналдыру кезіндегі электронды бүрку жүйесін бақылау үшін тағайындалған.
	Қосымша сынау режимі бас мәзірден 5 пернесін басу арқылы жүзеге асады. 
	Bosch М1.5.4, Январь-5.1.х, VS 5.1, Bosch М1.5.4N, Январь-5.1, GM ISFI-2S, VS 5.6, GM EFI-4, GM ITMS6F, Январь-4, Микас-5.47, Микас-7.1, Микас-7.2, Январь-7.2, СоАТЭ Автрон, 31.3763-СоАТЭ, МКД-105 және VDO Steyr  ЭББ-ларына арналған қосымша сынау режимінің жұмысы
	Аталған ЭББ типтерініңменю режимдері келісідей:
1. Айналдыру
2. Қозғалтқышты қосу
3. ЭББ-ны тазалау (сброс)
4. Баптаулар
ЭББ титеріне қарай пункт құрамалары өзгертіледі.
ЭББ типіне байланысты мәзірлер режимі кестесінде қолжетімді режимдер тізімі келтірілген.
Айналдыру. Сынау 1 пернесін басу арқылы қосылады. Қозғалтқышты айналдыруды активтендірген кезде тестер қозғалтқыш жағңдайларын сараптайды (жұмыс істей ме немесе істемей ме). Егер қозғалтқыш жұмыс істесе тестер дисплейге «Қозғалтқышты өшіріңіз» өтінім жолағын шығарады.
Сіз қозғалтқышұты өшіргеннен кейін дисплейде келесідей хабарлама пайда болады: «дроссельді қалақшаның педалін тірелгенше басыңыз да, кейін стартерді қосыңыз».
Берілген ақпарттарға сәйкес 4 секундтан көп команданы орындаймыз. Бұл 4 секунд бойы тестер борттық желінің кернеуі мен иінді біліктің айналыс жиілігін санайды. Кейін өтілген уақытта анықталған сандар тестердің  дисплей бетіне шығарылады. Мәзір режимінен шығу үшін – Esc пернесін басамыз.
Қозғалтқышты қосу. Қозғалтқышты қосу кезінде көрсеткіштерді бақылауға арналған сынау. Қозғалтқышты іске қосу кезінде дроссельді қалақшаның педалін басудың керегі жоқ, тек қозғалтқышты оталдырса жеткілікті. Бұл әрекеттен кейін тестер дисплейнде  иінді біліктің айналысы мен борттық желінің кернеуін, сондай-ақ қозғалтқышты қосу уақытытының да орта мәндері шығарылады.
Ескерту. Айналдыру мен қозғалтқышты қосқаннан кейін барлық ақпараттар тестердің жадына жинақталады. Ақпараттарды Ақпараттар қоры, Қарау пункттерін таңдау арқылы жүзеге асырылады.




№ ______18______ Сабақтың технологиялық картасы
Технологическая карта занятия № ____________________

Күні	Тобы
Дата ___________________________ группа ____________________________________
Пәні	
Предмет                «Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»
Сабақтың тақырыбы
Тема урока            Тестерді зерттегенде техника қауіпсіздігі шараларын сақтау
Сабақтың түрі 
Вид занятий        Теориялық сабақ
Сабақтың әдісі
Методы урока      түсіндіру, әңгімелеу.
Сабақтың көрнектілігі
Оснащение урока     Оқулық, сурет, плакаттар,үлестірмелі карточкалар, тақта
Сабақтың мақсаты 
Цель урока            Тақырыпты оқу нәтижесінде тестерді зерттегенде техника қауіпсіздігі шараларын сақтау туралы ұғымды түсіндіру. 
Білімділік.          Мемлекеттің автомобиль жасау өнеркәсібі, ауыл аруашылығы техникалары, күрделі  құрылыс, көлік, байланыс туралы ақпарат беру
Дамытушылық: Оқыту кезінде оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылығын, қабілеттерін, жігерін, ынтасын, танымдық қабілеттерін дамыту, оның технологиясын жетілдіру бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарына, шығармашылық ойларын дамыту.
Тәрбиелік мәні: Зейінділікке, жұмыс атқару кезінде жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дәлдікке, сенімділікке, жұмыс мәдениетіне тәрбиелеу

	Сабақ барысы 
Ход урока
Ұйымдастыру уақыты 
Организационный момент      А) Оқушылармен сәлемдесуі;
                                                     Ә) Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру;
                                         Б) Дәрісхананың  тазалығына, сабаққа дайындығына назар аудару.

Оқушылардың білімін тексеру 
Проверка знании студентов      10-15 мин. сұрақ-жауап
Жаңа сабақты түсіндіру 
Изложение нового материала    45-60 мин.жаңа тақырыптың мазмұнын баяндау.
Жаңа сабақты  қорыту 
Закрепление изученного материала  - тақырып бойынша сұрақтар қою;
                                                                  - жұмыстарын тексеру;
                                                                  - бағалау
Үйге тапсырма 
Задание на дом     

Бағалау 
Оценки за  знания   Сабаққа белсене араласқан оқушыға баға қою, үйге тапсырма беру. Оқушылардың жұмысын талдай отырып бағалау.

Оқытушы 
Преподаватель                          Амалов Е.М.

Тақырып № 18. Тестерді зерттегенде техника қауіпсіздігі шараларын сақтау.
Жұмысты бастар алдында:
1. Арнайы киімді кию, қалыпқа келтіру.  Киімде қайырма жең болса түймелеу немесе қайыру, жыртылған жерлерін тігу, жұмысқа жеке басты қорғау құралдарын дайындау. 
2. Жұмыс орнын қауіпсіз жұмысқа дайындау: бөгде заттарды жинау, жолды  босаты (ашу), жұмыс орнының жеткілікті жарықтандырылғанына көз жеткізу.  Жұмыс құралдарының жарамдылығына көз жеткізіп,  ыңғайлы, қауіпсіз орынға жайғастыру.
3. Құралдар мен қондырғылардың ақауы  болса, мастерге ескерту.
Жұмыс кезінде:
1. Автокөліктің қозғалтқыш  жүйелерін диагностикалау кезінде пайдаланылған газдарды диагностикалау участкесінен жергілікті соратын вентиляциялар көмегімен  жіберіп отыру.
2. Автокөлікті тарту сапасын анықтайтын стендте диагностикалау кезінде алдыңғы дөңгелектерге (артқы жетекші автокөліктер үшін) тірек қалыптарды орнату.
3. Қозғалтқышты мотор-тестер көмегімен диагностикалау кезінде оталдыру жүйесінің жоғары кернеу жүйесінеен болатын зақымдардың алдын алу.
4. Қызмет көрсетуші тұлғаның рұқсатынсыз автокөлікті диагностикалау постына орнатуға тиым салынады.  Автокөлік жылдамдығы 5 км/сағ-дан аспауы тиіс.
5. Қондырғылар орнатылған участкелерде арнайы рұқсаты жоқ кісілерге жұмыс істеуге тиым салынады.
6. Майлы материалдардың  еденге жағылуына жол берілмеу керек. 
7. Этильденген бензин теріге немесе көзге тиген жағдайда тез арада сумен немесе сабынмен жуу керек. 
8. Өндірісте жарақат алған жағдайда бірден мастерге ескертіп, көмекке жөнелу керек. 
Жұмыстан кейін:
1. Қондырғыларды электр көзінен сөндіру, жұмыс орнын тазалау, құралдар мен қондырғыларды тиісті орындарына жайғастыру.
2. Жұмыс кезінде орын алған барлық кемшіліктерді мастерге жеткізу.   
3. Қолды бензинмен, маймен, керосинмен жууға, түрлі материалдар жоңқасымен бүлінген ескі шуберекпен сүртуге тиым салынады. 
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«Автокөліктерді диагностикалау құралдары мен технологиялары»   пәні бойынша 1201000 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» мамандығы, күндізгі оқу бөлімінің ТО-14-18К, ТО-14-18 1К топтары, 3-курс оқушыларына  арналған  ағымдағы тест сұрақтарының  тізімі

1 нұсқа

1 Пайдалану мерзімінің соңына қарай автомобильдің өнімділігі неше есеге кемиді?
А)  1,5-2 рет
В)  1,25-2,2 рет
С)  1,5-2,5 рет
Д)  1,5-2,6 рет
Е)  1,5-2,7 рет

2 Пайдалану мерзімі ішінде автомобильге техникалық қызмет көрсету шығыны неше есеге артады?
А)  5-6 рет
В)  5-8 рет
С)  5-7 рет
Д)  5-9 рет
Е)  6-7 рет

3 Автомобильді техникалық диагностикалау дегеніміз не?
А) оны ақтарып және демонтаждамай техникалық күйін анықтау
В) оны ақтармай және демонтаждап техникалық күйін анықтау
С) оны ақтармай және демонтаждамай техникалық күйін анықтамау
Д) оны ақтармай және демонтаждамай техникалық сапасын анықтау
Е) оны ақтармай және демонтаждамай техникалық күйін анықтау

4 Автомобильге көп мөлшерде жұмсалынған еңбек және материалды ресурстар немен байланысты?
А) жөндеу жұмыстары мен анықталмаған бас тартулар
В) жөндеу жұмыстары мен анықталған бас тартпаулар
С) тазалау жұмыстары мен анықталған бас тартулар
Д) жөндеу жұмыстары мен анықталған бас тартулар
Е) құрастыру жұмыстары мен анықталған бас тартулар

5 Автомобильді диагностикалау кезінде техникалық күйін анықтау үшін нені пайдаланады?
А) функциаланатын механизмнің шықпау үдерістері
В) функциаланатын механизмнің шығу мәндері
С) функциаланбайтын механизмнің шығу үдерістері
Д) функциаланатын механизмнің шығу үдерістері
Е) функциаланатын механизмнің кіру үдерістері

6 Функциаланатын механизмнің шығу үдерістері қалай ажыратылады?
А) тазалық және ілеспелік
В) жинақтық және ілеспелік
С) жұмыстық және ілеспелік
Д) жұмыстық және ілеспеушілік
Е) жұмыстық және тіркестік

7 Автомобильдің структуралық және шығу параметрлері қалай байланысқан?
А) функционалды байланыс
В) функционалсыз байланыс
С) сериалы байланыс
Д) көптік байланыс
Е) теориялық байланыс

8 Кезекті ТҚ немесе жөндеуге дейін автомобильдің жұмыс ресурсын қалай анықтайды?
А) шығу үдерісінің параметрлерінің өзгеру жылдамдығы мен оның  мәні бойынша
В) шығу үдерісінің параметрлерінің жылдамдығы мен оның шекті мәні бойынша
С) шығу параметрлерінің өзгеру жылдамдығы мен оның шекті мәні бойынша
Д) кіру үдерісінің параметрлерінің өзгеру жылдамдығы мен оның шекті мәні бойынша
Е) шығу үдерісінің параметрлерінің өзгеру жылдамдығы мен оның шекті мәні бойынша

9 Ақпараттар санына байланысты шығу үдерісінің параметрлері қандай болуы мүмкін?
А) қорытылған немесе жекеленген болмауы мүмкін
В) қорытылмаған немесе жекеленген болуы мүмкін
С) қорытылған немесе жеке болуы мүмкін
Д) қорытылған немесе жекеленген болуы мүмкін
Е) қорытылған немесе жекеленген болады

10 Автомобильдің техникалық күйін анықтау үшін шығу үдерістері қалай аталады?
А) диагностикалық шарттар
В) диагностикалық үдерістер
С) диагностикалық сигналдар
Д) диагностикалық емес белгілер
Е) диагностикалық белгілер

11 Диагностикалық нәтижелердің дұрыстығы неге байланысты болады?
А) жүктемелік, жылдамдықты және жылулық жұмыс кіштеріне
В) жүктемелік, жылдамдықты және жылулық жұмыс тәртіптеріне
С) жүктемелік, жылдамдықты және жылулық емес жұмыс тәртіптеріне
Д) жүктемелік, жылдамдықсыз және жылулық жұмыс тәртіптеріне
Е) жүктемеліксіз, жылдамдықты және жылулық жұмыс тәртіптеріне

12 Автомобильдің техникалық күйін диагностикалау әдісі немен сипатталады?
А) диагностикалық параметрлердің физикалық мәні мен әдістеріне
В) диагностикалық параметрлердің химиялық мәні мен өлшеу әдістеріне
С) диагностикалық параметрлердің физикалық мәні мен өлшеу әдістеріне
Д) диагностикалық параметрлердің физикалық мәні мен өлшемеу әдістеріне
Е) диагностикалық параметрлердің техникалық мәні мен өлшеу әдістеріне

13 Автомобильді диагностикалаудың неше әдісі бар?
А)  үш; В)  алты; С)  екі; Д)  бес; Е)  төрт

14 Бірінші топты диагностикалау әдісі неге сүйенеді?
А) жылдамдық және жүктемелік жұмыс тәртіптерін имитацияламау арқылы
В) жылдамдық және жүктемелік тіптерін имитациялау арқылы
С) жылдамдық және  жұмыс тәртіптерін имитациялау арқылы
Д) жылдамдық және жүктемелік жұмыс тәртіптерін имитациялау арқылы
Е) жылдамдық және жүктемелік жұмыс үрдістерін имитациялау арқылы

15 Жұмыстық көлемдердің нығыздығын диагностикалау әдісінің маңызы неде?
А) тексерілетін көлемде артық қысым жасап, оның төмендеуін бағаламау
В) тексерілетін көлемде артық қысым жасап, оның жоғарылауын бағалау
С) тексерілетін көлемде қысым жасап, оның төмендеуін бағалау
Д) тексерілетін нүктеде артық қысым жасап, оның төмендеуін бағалау
Е) тексерілетін көлемде артық қысым жасап, оның төмендеуін бағалау

16 Диагностиялаудың жылулық әдісі неге негізделген?
А) отынның жану кезіндегі бөлінген жылу мен үйкеліс күшінің жұмысын анықтамау 
В) отынның күю кезіндегі бөлінген жылу мен үйкеліс күшінің жұмысын анықтау 
С) отынның жану кезіндегі бөлінген жылу мен үйкеліс күшінің жұмысын анықтау 
Д) отынның жану кезіндегі бөлінбеген жылу мен үйкеліс күшінің жұмысын анықтау 
Е) отынның жану кезіндегі бөлінген жылу мен үйкеліс күшінің мәнін анықтау 

17 Тораптарды тербеліс үдерісіне қарай диагностикалау қандай түрлерге бөлінеді?
А) кернеудің тербелісі, виброакустикалық  сигналдың өзгермеуі, құбырдағы қысымның  пульсациясы
В) кернеудің тербелісі, виброакустикалық  сигналдың өзгеруі, құбырдағы қысымның  пульсациясы
С) кернеудің тербелісі, акустикалық  сигналдың өзгеруі, құбырдағы қысымның  пульсациясы
Д) кернеудің тербелмеуі, виброакустикалық  сигналдың өзгеруі, құбырдағы қысымның  пульсациясы
Е) кернеудің тербелісі, виброакустикалық  сигналдың өзгеруі, құбырдағы қысымның  өзгеруі

18 Тораптағы материалдың физика-химиялық құрамын бағалау әдісі неге негізделген?
А) ескі майдың спектралды талдауына
В) ескі майдың спектралдысыз талдауына
С) ескі майдың спектралды емес талдауына
Д) жаңа майдың спектралды талдауына
Е) ескі майдың спектралды мөлшеріне

19 Диагностикалау әдісінің үшінші тобы неге негізделген?
А) геометриялық параметрлерді нақты бағаламауға
В) геометриялық параметрлерді бағалауға
С) геометриялық параметрлерді шамалап бағалауға
Д) геометриялық параметрлерді нақты бағалауға
Е) геометриялық күйлерді нақты бағалауға

20 Белгіленген диагностикалық әдіс қалай таңдалады?
А) ақпараттық күйіне, дәлдігіне, әмбебаптығына, еңбексиымдылығына байланысты
В) ақпараттық деңгейіне, дәлдігіне, әмбебапсыздығына, еңбексиымдылығына байланысты
С) ақпараттық деңгейіне, дәлдігіне, әмбебаптығына, еңбек көлеміне байланысты
Д) ақпараттық жағдайына , дәлдігіне, әмбебаптығына, еңбексиымдылығына байланысты
Е) ақпараттық деңгейіне, дәлдігіне, әмбебаптығына, еңбексиымдылығына байланысты

21 Диагностикалық параметрлердің арасында қандай байланыс бар?
А) бірлік, көптік, айқындалған, қиыстырылған
В) бірлік, көптік, айқындалмаған, қиыстырылмаған
С) бірлік, көптік, айқындалмаған, қиыстырылған
Д) бірлік,  айқындалмаған, қиыстырылған
Е) көптік, айқындалмаған, қиыстырылған

22 Автомобильдің белгілі бұзылуларының тізімі қалай жасалынады?
А) оның сенімділігінің статистикалық көрсеткіш бағасының негізінде
В) оның сенімділігінің статистикалық көрсеткіш негізінде
С) оның сенімділігінің көрсеткіш бағасының негізінде
Д) оның сенімділігінің статистикалық көрсеткіш бағасында
Е) оның сенімділігінің статикалық көрсеткіш бағасының негізінде

23 Диагностикалық параметрлердің алғашқы тізімі қалай жасалады?
А)  структуралық-тергемеу сұлбасы негізінде
В)  структуралық-тергеу сұлбасы негізінде
С)  структуралық-тергеу түрі негізінде
Д)  структуралық-тергеу сұлбасы бойынша
Е)  структурасыз-тергеу сұлбасы негізінде

24 Ең негізгі және тиімді диагностикалық параметрлердің жиынтығы қалай жасалады?
А) оларды сайлап алмау негізінде
В) оларды сайлау негізінде
С) оларды сайламай алу негізінде
Д) оларды сайлап алу түрінде
Е) оларды сайлап алу негізінде

25 Цилиндрлі-поршенді топтың негізгі элементтеріне не жатады?
А) гильза, поршень, саңылау
В) гильза, поршень, бұлғақ
С) гильза, поршень, сақина
Д) гильза, поршень, клапан
Е) гильза, поршень

26 Гильзаның структуралық параметріне не жатады?
А) гильзаның сыртқы диаметрі
В) гильзаның түпкі диаметрі
С) гильзаның максималды диаметрі
Д) гильзаның ішкі диаметрі
Е) гильзаның  диаметрі

27 Поршеннің структуралық параметріне не жатады?
А) поршеннің диаметрі, сақина отыратын ойықтың ұзындығы
В) поршеннің диаметрі, сақина отыратын ойықтың ені
С) поршеннің диаметрі, сақина отыратын ойықтың биіктігі
Д) поршеннің салмағы, сақина отыратын ойықтың ені
Е) поршеннің биіктігі, сақина отыратын ойықтың ені

28 Поршень сақинасының структуралық параметріне не жатады?
А) сақина жігінің ені және серпімділік
В) сақина жігінің биіктігі және серпімділік
С) сақина енінің саңлауы және серпімділік
Д) сақина жігінің саңлауы және ұстамдылық
Е) сақина жігінің саңлауы және серпімділік

29 Диагностикалық әдісті таңдағанда параметрлерді қалай бағалайды?
А)  технология және диагностика түрі бойынша
В)  технология және диагностика әдісі бойынша
С)  технология және диагностика саны бойынша
Д)  технология және диагностика структурасы бойынша
Е)  технология және диагностика шығыны бойынша

30 Автомобильдің жалпы диагнозының көрсеткіші не?
А) иә, иә («жарайды», «жарамайды»)
В) жоқ, жоқ («жарайды», «жарамайды»)
С) жоқ, иә («жарайды», «жарамайды»)
Д) иә, жоқ («жарайды», «жарамайды»)
Е) иә, жоқ («жарайды», «жарайды»)















2 нұсқа

1 Автомобильдің техникалық диагностикасы дегеніміз не?
А) белгілері, автомобильдің техникалық күйін анықтаудың әдістері мен құралдары, диагностикалау технологиясы және ұйымдастыру
В) белгілері, автомобильдің техникалық күйін анықтаудың әдістері мен құралдары, диагностикалау технологиясы
С) белгілері, автомобильдің техникалық күйін анықтаудың әдістері, диагностикалау технологиясы және ұйымдастыру
Д) автомобильдің техникалық күйін анықтаудың әдістері мен құралдары, диагностикалау технологиясы және ұйымдастыру
Е) белгілері, автомобильдің техникалық күйін анықтаудың әдістері мен құралдары, диагностикалау  және ұйымдастыру

2 Диагностикалау жүйесі қанша белгілерге жіктеледі?
А)  4 ке
В)  3 ке
С)  5 ке
Д)  6 ға
Е)  7 ге

3 Техникалық құралдардың нысанмен байланысына қарай диагностикалау жүйесі қандай түрлерге бөлінеді?
А) ішкі орнатылмаған және бөлінген
В) ішкі орнатылған және бөлінбеген
С) сыртқы орнатылған және бөлінген
Д)  орнатылған және бөлінген
Е) ішкі орнатылған және бөлінген

4 Ақпаратты түсіріп алу шартына байланысты диагностикалау жүйесі қандай түрлерге бөлінеді?
А) функционалсыз және тестілік
В) формалы және тестілік
С) функционалды және тестіліксіз
Д) функционалды және тестілік
Е) функционалды 

5  Қамту көлемі жағынан диагностикалау жүйесі қандай түрлерге бөлінеді?
А) жалпы және жаппай
В) жалпы және жергілікті
С) жалқы және жергілікті
Д) жеке және жергілікті
Е) жалпы және жеке

6 Әмбебаптық дәрежесі жөнінен диагностикалау жүйесі қандай түрлерге бөлінеді?
А) арнайы және әмбебапсыз
В) арнайы және жеке
С) арнайы және әмбебап
Д) жеке және әмбебап
Е) арнайысыз және әмбебап

7 Диагностикалық параметрлер саны жағынан диагностикалау жүйесі қандай түрлерге бөлінеді?
А) бір параметрлі және көп параметрлі
В) жеке параметрлі және көп параметрлі
С) бір параметрлі және жеке параметрлі
Д) екі параметрлі және көп параметрлі
Е) үш параметрлі және көп параметрлі

8  Адамның қатысу дәрежесі жағынан диагностикалау жүйесі қандай түрлерге бөлінеді?
А) қолмен және машинасыз   (автоматты түрде)
В) қолсыз және машинамен   (автоматты түрде)
С) оймен және машинамен   (автоматты түрде)
Д) қолмен және оймен   (автоматты түрде)
Е) қолмен және машинамен   (автоматты түрде)

9 Автомобильдің техникалық күйінің қандай белгілері бар?
А) сандық және сапасыз
В) сансыз және сапалық
С) сандық немесе сапалық
Д) сандық және сапалық
Е) тек қана сандық 

10 Әмбебап диагностикалық параметрлерді қолданудың қандай проблемалары бар?
А) пайдасыз ақпаратты жалпы сигналдан бөліп алу 
В) пайдалы ақпаратты жалпы сигналдан бөліп алмау 
С) пайдалы ақпаратты жеке сигналдан бөліп алу 
Д) пайдалы ақпаратты жалпы ақпараттан бөліп алу 
Е) пайдалы ақпаратты жалпы сигналдан бөліп алу 

11 Арнайы диагностикалық параметрдің әмбебаптық түрінен айырмасы неде?
А) олар басқа сигналдарға қарағанда анық білінбейді
В) олар басқа сигналдарға қарағанда анық білінеді
С) олар басқа сигналдарға қарағанда тура білінеді
Д) олар басқа сигналдарға қарағанда жәй білінеді
Е) олар басқа сигналдарға қарағанда бұлыңғыр білінеді

12 Диагностикалау кезінде температура немен өлшенеді?
А) терморезистормен, биметаллды сезгімен, бояумен
В) терморезистормен, биметаллды сезгімен, термоқоспамен
С) терморезистормен, биметаллды сезгімен, термобояумен
Д) терморезистормен, биметаллмен, термобояумен
Е) резистормен, биметаллды сезгімен, термобояумен

13 Диагностикалау кезінде бөлшектердегі механикалық кернеуді немен өлшейді?
А) тензорезистормен,  лакпен қаптау әдісі
В) резистормен,  лакпен қаптау әдісі
С) тензорезистормен,  лакпен қаптамау әдісі
Д) тензорезистормен,  бояумен қаптау әдісі
Е) тензорезистормен,  қаптау әдісі

14  Диагностикалау кезінде дыбыс қысымы немен өлшенеді?
А) электрлі, конденсаторлы микрофондармен
В) қосэлектрлі, конденсаторлы микрофондармен
С) пьезоэлектрлі, конденсаторсыз микрофондармен
Д) пьезоэлектрлі, конденсаторлы микрофондармен
Е) пьезоэффектілі, конденсаторлы микрофондармен

15 Сұйық және газ шығынөлшеуіштердің қандай түрлері бар?
А) көлемдік, эжекторлы, жылулықсыз
В) көлемдік, эжекторсыз, жылулық
С) сызықтық, эжекторлы, жылулық
Д) құралдық, эжекторлы, жылулық
Е) көлемдік, эжекторлы, жылулық

16 Диагностикалық параметр қандай талаптарға сәйкес болу керек?
А) сезімтал, бірмәнді және тұрақсыз болу керек
В) сезімтал, әрмәнді және тұрақты болу керек
С) сезімтал, бірмәнді және тұрақты болу керек
Д) сезімтал, екімәнді және тұрақты болу керек
Е) сезімтал, үшмәнді және тұрақты болу керек

17 Суретте келтірілген  У1 , У2 және У3 параметрлерінің қайсысы бірмәнді болып табылады?
[image: ]

А) параметрлер У1 және  У3; В) параметрлер У1 және  У2; С) параметрлер У3 және  У2;  Д) тек қана У1 параметрі;  Е) тек қана   У2 параметрі

18 Суретте келтірілген  У1 , У2 және У3 параметрлерінің қайсысы бірмәнді болып табылмайды?
А) тек қана параметр  У3;  В) тек қана параметр У1;  С) тек қана параметр У2;
Д) тек қана У1 және У2  параметрлері;  Е) тек қана У1 және У3 параметрлері

19 Диагностикалық параметрдің тұрақтылығы қалай сақталады?
А) біреселі өлшеу кезіндегі оның мәндерін вариациялау арқылы
В) екіеселі өлшеу кезіндегі оның мәндерін вариациялау арқылы
С) көпеселі өлшеу кезіндегі оның мәндерін вариацияламау арқылы
Д) көпеселі өлшеу кезіндегі оның мәндерін вариациялау арқылы
Е) көпеселі өлшеу кезіндегі оның мөлшерін вариациялау арқылы

20 Диагностикалық параметрдің тұрақтылығы мен ақпараттылығын бағалау критериінің дұрыс теңдеуін көрсет

А)  

В)  

С)  

Д)  

Е)  

21 Алғашқы диагностикалық параметр дегеніміз не?
А) техникалық жарамсыз нысанға қатысты параметр
В) техникалық жарамды нысанға қатыссыз параметр
С) техникалық жарамды нысанға қатысты параметр
Д) техникалық жарамды мөлшерге қатысты параметр
Е) жарамды нысанға қатысты параметр

22  Шекті  диагностикалық параметр дегеніміз не?
А) нысанды ары қарай пайдалануға болмайтын күйіне сәйкес параметр
В) нысанды ары қарай пайдалануға болмайтын күйіне сәйкессіз параметр
С) нысанды ары қарай пайдалануға болатын күйіне сәйкес параметр
Д) нысанды ары қарай пайдалануға болмайтын күйіне сәйкес мән
Е) нысанды ары қарай пайдалануға болмайтын күйіне сәйкес өлшем

23 Шақтамалы диагностикалық параметр дегеніміз не?
А) нысанды қалпына келтіру жұмыстарын жасауға болмайтын күйіне сәйкес параметр
В) нысанды қалпына келтіру жұмыстарын жасауға болатын күйіне сәйкес параметр
С) нысанды қалпына келтіру жұмыстарын жасауға болатын күйіне сәйкес емес параметр
Д) нысанды қалпына келтіру жұмыстарын жасауға болатын мініне сәйкес параметр
Е) нысанды қалпына келтіру жұмыстарын жасауға болатын мөлшеріне сәйкес параметр

24 Егер диагностикалық  параметр шекті қалыптан шыққан жағдайда не істеу керек?
А) реттеу немесе жөндемеу жұмыстары қажет
В) реттемеу немесе жөндеу жұмыстары қажет
С) реттеу немесе қалыптау жұмыстары қажет
Д) жинау немесе жөндеу жұмыстары қажет
Е) реттеу немесе жөндеу жұмыстары қажет

25 Неліктен  Уn  нысанының жұмысы кездейсоқ шама болып табылады?
А) нысандардың жиынтығы мен олардың  күйі әртүрлі қарқындылықпен ауысады
В) нысандардың мәндері мен олардың жеке күйі әртүрлі қарқындылықпен ауысады
С) нысандардың жиынтығы мен олардың жеке күйі әртүрлі қарқындылықпен ауысады
Д) нысандардың жиынтығы мен олардың жеке күйі бірдей қарқындылықпен ауысады
Е) нысандардың жиынтығы мен олардың жеке күйі әртүрлі қарқындылықсыз ауысады

26 Диагностикалық параметрлердің диагнозының матрицасын қашан енгізген қолайлы?
А) әртүрлі жарамсыздықтар бірдей емес диагностикалық параметрлермен сүйемелденеді
В) әртүрлі жарамдылықтар бірдей диагностикалық параметрлермен сүйемелденеді
С) әртүрлі жарамсыздықтар бірдей  параметрлермен сүйемелденеді
Д) әртүрлі жарамсыздықтар бірдей диагностикалық параметрлермен сүйемелденеді
Е)  жарамсыздықтар бірдей диагностикалық параметрлермен сүйемелденеді

27 Неге белгілі диагноз кезінде диагностикалық белгінің болуы немесе болмауы нақты уақиға (достоверное событие) болып табылмайды?
А) бақыланатын диагностикалық параметрлер кездейсоқсыз шашыраңқы болып келеді
В) бақыланатын диагностикалық параметрлер кездейсоқ шашыраңқы болып келеді
С) бақыланатын диагностикалық параметрлер кездейсоқ шашыраңқы болып келмейді
Д) бақыланбайтын диагностикалық параметрлер кездейсоқ шашыраңқы болып келеді
Е) бақыланатын диагностикалық параметрлер кездейсоқ жинақы болып келеді

28 Автомобильді кім бірінші диагностикалайды?
А) механик В) диспетчер С) кондуктор Д) жолаушы Е) жүргізуші

29  Бейес диагнозының ықтималдық формуласын көрсет


А)   В)   


С)   Д)   

Е)   

30 Диагностиканың кешендік белгісі дегеніміз не?
А) әртүрлі диагностикалық параметрлердің тізбесі
В) әртүрлі диагностикалық мүшелердің жиынтығы
С) диагностикалық параметрлердің жиынтығы
Д) әртүрлі диагностикалық параметрлердің жиынтығы
Е) әртүрлі диагностикалық параметрлердің тобы
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Глоссарий
	«Диагностикалау» (әрекеті дегеніміз) ақауды білдіретін белгілер бойынша ақауды анықтау. 
	Диагностика (техникалық) — техникалық ақауларды іздестіруге жөне анықтауға арналған теория, әдістер және жабдықтар туралы ілім.
Басқарудың электронды блогы отын бүрку жүйесінің басқарушы орталығы болып табылады. Ол әр түрлі сезгілерден келетін ақпаратты ұдайы қадағалайды және қалдық уыттылығы мен автомобильдің жұмыстық көсеткіштеріне әсер ететін жүйелерді басқарады. ЭББ жүйедегі диагноз қою қызметін атқарады. Ол ауытқулардың бар-жоғын анықтай алады, солар туралы жүргізушіге «CHECK ENGINE» шамымен хабар беріп, ақау сипатын белгілейтін және механикке жөндеу жүргізуге көмектесетін кодтарды сақтай алады.
	Сезгілер дегеніміз - автокөлік жұмысын жақсарту мақсатында түрлі жүйелерге қолданылатын өлшуе құрылғылары. Олар құрылысына қарай түрліше болып электронды басқару блогына электронды цифрлық ақпарттар жеткізуші. 
	Автосканер - қазіргі автомобильдерді компьютерлік диагностикалаудағы  негізгі өлшеп-бақылау құрылғысы.
	Приборлар панелі - автомобильдің жүргізушіге ескерту беретін негізгі  бақылау өлшеу приборлары орналасатын аумақ. Олар барлық жүйенің, бөлшектер мен құрылғылардың, қозғалыс жылдамдығы мен жанармай көрсеткіші, жүріп өтілген жол көрсеткіші т.б. құрылғылар жайында ескертулер жасау үшін тағайындалған.  
	Орындаушы механизмдер - автоматты реттеу жүйесінің құрама бөлігі болып табылады. Оладың тағайындалуы реттеу органдарын ЭББ-ның сигналына сәйкес жұмысқа келтіру. Орндаушы механизмдер энергия тұтыну түрлеріне қарай, тағайындалуы бойынша және басқару элементтерінің типтері мен ауытыру түрлеріне қарай  топтастырылады.
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